



GT2CAM

GT Serie



De Troeven

* **2 MP krachtige CMOS**
* 1920 × 1080 resolutie
* 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, vaste lens
* Dag/nacht-schakelaar
* EXIR 2.0, smart IR, IR-afstand tot 40 m
* 4-in-1 video-uitgang (omschakelbaar TVI/AHD/CVI/CVBS)
* IP66

Specificaties

|  |  |
| --- | --- |
| ***Camera*** | |
| Beeldsensor | 2 MP CMOS image sensor |
| Signaal systeem | PAL/NTSC |
| Resolutie | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Min. verlichting | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux met IR |
| Sluitertijd | 1/25 (1/30) s tot 1/50,000 s |
| Lens | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm |
| Horizontaal gezichtsveld | 103° (2.8 mm), 80.7° (3.6 mm), 50.1° (6 mm) |
| Lens-bevestiging | M12 |
| Dag & Nacht | IR filter |
| Hoek aanpassing | Pan:0° tot 360°, Tilt:0° tot 75°, Rotatie:0° tot 360° |
| Synchronisatie | Interne synchronisatie |
| Video Frame Rate | PAL: 1080p@25fps  NTSC: 1080p@30fps |
| ***Menu*** | |
| AGC | High/Medium/Low/Off |
| D/N Mode | Auto/kleur/BW (zwart/wit) |
| BLC | Ondersteund |
| DWDR | Ondersteund |
| Taal | Engels |
| Functies | Helderheid, scherpte, DNR, spiegel, smart IR |
| ***Interface*** | |
| Video uitgang | 1 HD analoge uitgang |
| Schakelknop | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| ***Algemeen*** | |
| Bedrijfsomstandigheden | -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F), Vochtigheid: 90% of minder (non-condensatie) |
| Stroomvoorziening | 12 VDC ±15% |
| Energieverbruik | Max. 4 W |
| Beschermingsniveau | IP66 |
| Materiaal | Metaal |
| IR bereik | Tot 40 m |
| Afmetingen | Ø 127.92 mm × 102.26 mm (Ø 5.04" × 4.03") |
| Gewicht | 450 g (0.99 lb.) |

Afmetingen